1. Назначение изделия.
Универсальный коммутатор тока UCS-150 (далее в тексте – UCS) входит в состав генераторной установки электроразведочного комплекса AGE-xxl и предназначен для формирования в цепи нагрузки прямоугольных импульсов тока произвольной полярности и длительности при выполнении полевых геофизических электроразведочных работ любыми методами с искусственным источником тока. 

Основные функциональные возможности UCS-150: 

 возможность работы при различном силовом напряжении, подаваемом на вход коммутатора - как переменным трехфазным (1060В, 50 Гц), так и постоянным; 

 выпрямление трехфазного переменного напряжения с подавлением пульсаций на выходе коммутатора;

 стабильную работу в широком диапазоне изменения сопротивления и индуктивности нагрузки выходной цепи, а также рабочих значений тока и силового напряжения – в пределах заявленной мощности; 

 переключение выходного напряжения на блок балластных резисторов для формирования «паузы» во временной токовой диаграмме источника. 

 содержание электрических схем защиты «по току» и «по напряжению» для отработки аварийных ситуаций во внешней нагрузочной цепи. Отдельным образом обеспечена защита «по температуре»; 

 содержание электрических схем для измерения тока и напряжения во внешней нагрузочной цепи; 

 коммутатор тока имеет гальванически развязанные линии цифрового управления для внешнего управления коммутатором; 

 коммутатор тока имеет на внешней панели органы включения/выключения, индикации работы, и аварийного выключения тока в нагрузке; 

 конструктивное исполнение коммутатора тока обеспечивает размещение коммутатора на борту передвижного транспортного средства; 

 панель для подключения входных и выходных цепей обеспечивает удобство монтажа силовых цепей и безопасность во время эксплуатации. 

2. Комплект поставки. 
1. Устройство UCS-150 

2. Кабель рабочего питания (220В);

3. Настоящий «Паспорт» и «Руководство по эксплуатации» в электронном виде. 

3. Основные технические характеристики. 
3. максимальная мощность: 150 кВт; 

4. максимальный постоянный ток в нагрузке: 100 A; 

5. максимальное напряжение в нагрузке: 1500 В; 

6. максимальная относительная величина пульсаций: 0,02%; 

максимальная частота переключения тока: 10 кГц; 

длительность фронта выключения тока в чисто активной цепи нагрузки: 10 мкс; 

напряжение рабочего питания: 1060 В, 50 Гц; 

максимальная величина потребления: 150 Вт; 

рабочий температурный диапазон: от 0 до +40 градусов 0С; 

вес: 60 кг; 

4. Транспортировка и хранение. 
Устройство UCS-150 транспортируется любыми видами транспорта. При работе в полевых условиях рекомендуется закреплять коммутатор на стене кунга транспортного средства, что обеспечивает и транспортное и рабочее положение устройства. Хранение устройства UCS-150 осуществляется в сухих помещениях при температурах от 0 до + 40 градусов. После транспортировки в условиях отрицательных температур необходимо обеспечить «разогрев» коммутатора до нижней границы температурного рабочего диапазона - 0 градусов. 

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель ИП Савенков Кирилл Александрович обеспечивает гарантийное обслуживание устройства UCS-150 и бесплатно выполняет ремонт в течение гарантийного периода при условиях соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных эксплуатационной документацией. 

Ремонт устройства в случае необходимости осуществляется по адресу 143422 Московская обл. г.о. Красногорск, д. Тимошкино 126Б,  6.3. Гарантийный период - 12 месяцев от даты продажи ____________________ (указать дату) 

Свидетельство о приемке Коммутатор тока UCS-150 заводской № _0002 сделан согласно ТУ 4254-0010- 11508730-2004. Сертификат Соответствия № РОСС RU.МЕ67.Н00685 от 26.04.2010 г. Коммутатор тока UCS-150 заводской №0002  прошел лабораторные испытания в качестве устройства управления током в составе электроразведочного комплекса AGE-xxl. 
